瑞恒公司土壤及地下水监测内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 点位编号 | 监测点位 | 监测项目 | 备注 |
| 土壤 | □T1-T10 | 10个 | PH值，砷，六价铬，铜，铅，汞，镍  半挥发性有机物：硝基苯、2-氯苯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘、苯胺  挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺式-1，2-二氯乙烯、反式-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间/对-二甲苯、邻-二甲苯 | 采样深度分别为0~0.5m，1.1~1.6m，2.5~3.0m  表层土壤为重点采样层 |
| 地下水 | □T1、T6、T7、T8 | 4个 | 监测项目与土壤一致 | 4个样 |



☆土壤点位：T1-T10

★土水共点：T1，T6，T7，T8